超五类4对室外型数字通信电缆

产品名称：超五类4对室外型数字通信电缆

产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。

产品特性：综合护套设计，完全适应潮湿的室外环境应用。支持百兆以太网应用，最高传输频率100MHz。导体采用优质无氧铜线(99.99%)。

产品用途：适用于综合布线网络ISDN、ATM155Mbps/622Mbps/1000Mbps、千兆以太网的水平布线或主干网布线。
订购信息：
产品编号	产品型号及规格	产品说明
DTT-C5-13043	CAT.5E 室外阻水型4×2×0.5	UTP型，铠装，黑色，305m/箱
DTT-C5-17043	CAT.5E 室外架空型4×2×0.5	UTP型，PVC+PE护套，黑色，305m/箱
DTT-C5-12043	CAT.5E 室外简易架空型4×2×0.5	UTP型，PE护套，黑色，305m/箱