光纤配线架（ODF）

大唐电信光纤配线架的生产依据YD/T 778-2006，通过第三方认证，性能完全满足并优于上述标准。本系列产品适用于电信网、接入网、局域网、FTTx、CATV光纤电视等光纤传输系统，实现主干光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接。

特点：

采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；

采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；

全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm；

适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，容量大，最大芯数864芯，可存储冗余跳纤；

机架结构有全封闭式和开放式，19"标准尺寸，配置灵活，前后左右门设置，可根据需要在四个方向上进行操作，使安装、维护和扩容更加方便、快捷；

配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠；

各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配。

模块式光纤配线箱：

产品编号	产品描述	最大芯数	接口形式	产品说明
DTT-GBC-12	12芯模块式光纤配线箱	12	SC/ST/LC/FC/可按要求订做	430×250×高度1U
DTT-GBC-24	24芯模块式光纤配线箱	24
430×250×高度2U
DTT-GBC-48	48芯模块式光纤配线箱	48
430×250×高度3U
DTT-GBC-72	72芯模块式光纤配线箱	72
430×250×高度4U
模块式光纤配线柜：