超五类RJ45非屏蔽模块

产品名称：超五类RJ45非屏蔽模块

通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接。

可接线径0.45mm-0.6mm。

施工：用110型打线工具，照底部两旁的色标打线，再将防尘盖卡入即可。
超五类RJ45屏蔽模块

产品名称：超五类RJ45屏蔽模块

通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接。

可接线径0.45mm-0.6mm。

外形紧凑，全封闭屏蔽结构，防止电磁干扰。

施工：用110型打线工具，照底部两旁的色标打线，再将屏蔽盖卡入即可。