光纤跳线、尾纤

光纤跳线、尾纤的生产依据EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009，通过第三方认证，性能完全满足并优于上述标准。本系列产品适用于电信网、接入网、局域网、FTTx、CATV光纤电视、测试设备、光纤传感器和工程抢险等光纤传输系统，用于实现光路的活动连接或转接。

产品特点：

光学性能：

插入损耗：单模：PC≤0.3dB，UPC≤0.2dB，APC≤0.2dB；

多模：PC≤0.3dB；

回波损耗：PC≥45dB，UPC≥50dB，APC≥65dB；

高可靠性和高稳定性；

重复性和互换性好；

可选配PC/ UPC或APC等多种插芯端面；

可选配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口；

单模（SM）或多模（MM）两种形式任选；

单芯、双芯可选；

带状、束状、防水尾缆、铠装光缆、皮线光缆、综合布线缆、微缆等可选。

SC型光纤跳线、尾纤

插拔式锁紧，活动连接；

适用于SC型适配器；

LC型光纤跳线、尾纤

插销式锁紧，活动连接；

适用于LC型适配器；

FC型光纤跳线、尾纤

螺纹式锁紧，活动连接；

适用于FC型适配器；

ST型光纤跳线、尾纤

卡口旋转式锁紧，活动连接；

适用于ST型适配器；

跳线类型