光纤面板

大唐电信光纤面板是根据国际86型标准设计制造的。嵌入组合式面板安装方便，45°斜面型外观美观大方。本系列产品适用于FTTx的工作区布线子系统，采用墙面安装方式，对光纤尾纤—光纤适配器—光纤跳线进行卡接，以实现在工作区中的光路连接。

特点：

可适用于ST/SC/FC/LC等多种光纤适配器；

可选择1-2孔的安装孔数；

面板上方配有标签窗，提供标识功能，方便辨识和管理；

采用前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露；

45°斜面外凸式设计，增加面板后的空间，便于施工；

采用耐冲击，耐磨的优质ABS塑料；

阻燃等级满足UL认证；

兼容国标的各种明装、暗装底盒。