FTTx用光纤机械接续子

产品适用范围：

光纤到户（FTTx）；

局域网；

高空、地面及地下光缆连接。

产品特点：

低损耗；

结构紧凑；

接续时间短；

简单、易于使用；

可适用于单模或多模光纤；

可重复多次使用。

产品性能：

平均插入损耗: ≤0.2dB（典型0.18 dB）；

回波损耗: ≥40dB；

接续时间: 30s；

抗拉强度: 4N，IL变化量<0.2dB；

适用光纤直径: 250μm &900μm；

使用年限: 25年；

工作温度：-40℃～70℃；

产品尺寸：40（L）×4（W）×5.4（H）mm。

环境性能：

高温存储：2000小时（85℃）IL变化量<0.2dB；

低温存储：2000小时（-40℃）IL变化量<0.2dB；

高热高湿：2000小时（湿度85%、温度85℃）IL变化量<0.2dB；

温度环循：500个（-40℃～70℃）IL变化量<0.5dB；

振动：20～2000Hz、三个方向；每个方向四个循环及每个循环四分钟；

浸水实验：IL变化量<0.2dB (168小时@43℃ ,PH=5.5±0.5)；

温度冲击：IL变化量<0.2 dB 10次（100℃至0℃）。