光纤适配器

大唐电信光纤适配器的生产依据EIA/TIA-568-B和YD/T 926.3-2009，通过第三方认证，性能完全满足并优于上述标准。本系列产品适用于电信网、接入网、局域网、FTTx、CATV光纤电视、测试设备、光纤传感器和工程抢险等光纤传输系统，用于同型号的光纤活动连接器插头间的对接或不同型号插头间的转接。

产品特点：

兼容性好；

高精度机械尺寸；

高可靠性、稳定性；

陶瓷或金属导管材料；

可支持PC/ UPC或APC等多种插芯端面；

单模（SM）或多模（MM）光纤均可适用；

可选配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口；

接续损耗值低。

性能指标：

插入损耗：

单模：PC≤0.3dB，UPC≤0.2dB，APC≤0.2dB；

多模：PC≤0.3dB；

互换性：≤0.2dB；

重复性：≤0.2dB；

插拔寿命：≥1000次；

温度范围：-40℃～+80℃