光纤桌面盒

大唐电信光纤桌面盒适用于FTTx的工作区布线子系统，采用桌面安装方式，对光纤尾纤——光纤适配器——光纤跳线进行卡接，实现在个人的桌面工作区域中的光路连接，以满足客户规划和设计工作区的不同需求。

特点：

可适用于SC/LC等多种光纤适配器；

可选择1-2孔的安装孔数；

采用耐冲击，耐磨的优质ABS塑料；

阻燃等级满足UL认证；

底座设置有多方位的光纤进线孔，适应不同的布线环境；

可选用桌面安装或墙面明装两种方式，以满足客户的不同需求。