铜缆配件

水晶头

大唐电信水晶头符合EIA/TIA-568C、YD/T926.3-2009标准设计制造。产品性能优于上述传输系统标准的要求，具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能。接点镀金厚度30~50μ”(inch)，插拔寿命＞1000次。适用于现场与多股线缆或单股线缆作端接，实现设备、跳线架、模块间的连接。

产品名称：电话水晶头（非屏蔽）

产品特点：簧片采用三叉Z片，镀金30μ”(inch)；外壳材料为透明聚碳酸酯；UL94-V2。

电气性能和传输特性：UL应用最大250 volts AC；介质耐电压伏特数：500volts AC；绝缘电阻：100百万欧姆。
产品名称：超五类水晶头（屏蔽/非屏蔽）

产品特点：符合T568A和T568B线序；簧片采用三叉Z片，镀金50μ”(inch)；外壳材料为透明聚碳酸酯或金属屏蔽层；UL94-V2。

电气性能和传输特性：UL应用最大250 volts AC；介质耐电压伏特数：500volts AC；绝缘电阻：100百万欧姆。
产品名称：六类水晶头（屏蔽/非屏蔽）

产品特点：符合T568A和T568B线序；簧片采用三叉Z片，镀金50μ”(inch)；外壳材料为透明聚碳酸酯或金属屏蔽层；UL94-V2。

电气性能和传输特性：UL应用最大250 volts AC；介质耐电压伏特数：500volts AC；绝缘电阻：100百万欧姆。