光缆交接箱

大唐电信光缆交接箱的生产依据YD/T 988-2007，通过第三方认证，性能完全满足并优于上述标准。本系列产品适用于各种智能楼宇、小区等FTTx光纤接入系统，通过光纤的熔接、盘贮、配线，实现室外主干光缆与配线光缆之间可靠的非永久性连接，对多路光信号进行不同区域的分配及调整，此外当一路信号出现故障时可方便的调到备用信道上，保证光路的畅通。

特点：

箱体采用优质的航空材料，强度高、抗破坏能力强，具有防老化、抗辐射、防止水气凝结、防尘、防虫害的良好性能,可适应巨变的气候和恶劣的室外环境；

采用熔接配线一体化模块，配备光缆引入单元，光缆引入、固定完善可靠；

全程走纤路径设计，全程保护光纤，并保证其弯曲半径≥40mm；

配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠；

适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，容量大，最大芯数576芯，可存储冗余跳纤；

可适用于园区的落地、墙挂或架空安装；

各类配线单元和配件齐全，可根据需要灵活、快捷地安装增值模块单元等配置。