理线架

依照19＂机架标准，适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。

1U机架式理线架

产品名称：1U机架式理线架

标准19"机架安装，工作高度1U。

采用优质冷轧钢板厚度1.1mm。

表面采用静电粉末喷涂以防止划伤。

用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观。

盖子可以装拆，便于安装和维护。

所有材质符合ROHS环境标准。

1U机架式铝合金理线架

产品名称：1U机架式铝合金理线架

标准19"机架安装，工作高度1U。

采用优质断桥铝材料，重量轻，表面电喷处理。

提供更大的线缆管理空间，保证传输性能。

用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观。

盖子可以装拆，便于安装和维护。

所有材质符合ROHS环境标准。