智能家居信息箱

智能家居信息箱是一种现代家居智能系统的核心，用于家庭中各弱电系统的多媒体集成布线，其集成数据、语音、CATV等系统信号，方便地为用户对各种信息与设备进行管理、分配和控制。它将给家庭生活带来更多的便利、更大的乐趣、更安全的环境。

住宅信息配线箱

箱体说明： 全金属箱体， 面板材质：1.5mm优质冷轧钢板，表面电脑灰平光静电喷涂。 箱体材质： 1.0mm优质冷轧钢板，表面电脑灰平光静电喷涂，可选用GB系列模块。

光纤入户信息箱
箱体说明： 塑料面板，金属底壳，可选用所有GB系列模块。 面板材质： ABS塑料，有散热孔。 箱体材质： 1.0mm优质冷轧钢板，表面白色进口塑粉喷涂，可选用GB系列模块。

标准配置：一体式ONU熔接安装支架，1-2位多功能插排（AC220V），真正实现FTTH(光纤到户)。

定购信息：

产品编号	产品名称	箱体入墙尺寸	含面板尺寸	容量
DTT-DMTX	住宅信息配线箱	300mm X 200mm X 100mm	330mm X 220mm X 120mm	3.5U
DTT-ZFTHX	光纤入户信息箱	400mm X 300mm X 120mm	420mm X 320mm X 140mm	3U

GB-HUB 5口集线器模块

占用空间： 1 U
产品规格： 230mm X 50mm
功能说明： 该模块可建立4台电脑连网的小型家庭局域网，具有10Mbps的互联速度，可实现打印机，扫描仪和宽带等资源的共享。另外提供一个UPLink口，实现与其他网络（包过宽带）的连接. 供电： DC 7.5V

GB-28L 语音模块
占用空间： 0.5 U
产品规格： 230mm X 25mm
功能说明： 电话语音接口 2 组 1 进 4 出，采用RJ11接口。

GB-408 有线电视信号模块
占用空间： 0.5 U
产品规格： 230mm X 25mm
功能说明： 该模块提供有线电视（CATV）信号 1 进 4 出，双向带宽5-1000MHz, 全频段衰减不大于8dB， 可顺利支持数字电视和有线通宽带。

GB-122 弱电监控/安防模块
占用空间： 1 U
产品规格： 230mm X 50mm
功能说明： 弱电接线柱12路，可用于三表远程抄收信号，对讲门铃，紧急按钮控制系统的连接。 同时提供可视监控或可视对讲 1 进 1 出 。

GB-4 数据模块

占用空间： 1 U
产品规格： 230mm X 50mm
功能说明： 该模块上安装有4个超五类/六类数据模块，可支持155MHz/250MHz的超高速数据应用。