跳线（Patch Cord）

大唐电信跳线是根据国际标准EIA/TIA-568C、YD/T 926.3、ISO/IEC11801设计制造。优于超五类、六类、增强型传输系统标准的要求，可实现更高的可靠性，具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能，接触点镀金厚度为50u"（inch），插拔寿命>1000次。适用于设备、配线架多用户模块等之间的快速连接。

超五类非屏蔽跳线

产品名称：超五类非屏蔽跳线

每根跳线出厂经过100%严格测试。

采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。

导体采用优质无氧铜线(99.99%)。

RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。

渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。
超五类屏蔽跳线

产品名称：超五类屏蔽跳线

每根跳线出厂经过100%严格测试。

采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。

导体采用优质无氧铜线(99.99%)。

RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。

渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。