1.6 增强型六类数字通信电缆

产品名称：增强型六类数字通信电缆

产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。

产品特性：产品满足并优于增强型六类电缆标准要求；完全支持万兆以太网应用要求，超过标准要求500MHz传输带宽；中心为十字骨架隔离设计，增强了带宽和网络性能；导体采用23AWG优质无氧铜线(99.99%)；采用铝箔总屏蔽结构,改善线缆外部串扰及衰减；线缆成轴包装，保护结构稳定。

产品用途：产品应用于10/100/1000/10G BASE-TX 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps等万兆布线系统的水平布线。