光纤快速连接器

大唐电信光纤快速连接器的生产依据YD/T1272-2010《通信用单芯光纤机械式连接器》，通过第三方认证，性能完全满足并优于上述标准。现场连接器采用机械方式将光纤或光缆直接成端，安装时无需熔接机，无需研磨，快速且易于操作，节约安装时间，与标准光纤连接器/适配器完全兼容，可提高用户待装效率。

产品适用范围：

光纤通信系统；

光纤到户（FTTx）、局域网。

产品特点：

低损耗；结构紧凑； 接续时间短；

简单、易于使用；

可适用于单模或多模光纤；

可现场检查连接是否成功；

可重复多次使用。

产品性能：

平均插入损耗: ≤0.3dB；

回波损耗: ≥45dB（UPC）；≥55dB（APC）

接续时间: <60s；

抗拉强度: 50N；

适用范围：3.0mm*2.0mm蝶型引入缆；

使用年限: 25年；

工作温度：-40℃～70℃；

环境性能：

高温存储：2000小时（85℃）IL变化量<0.2dB；

低温存储：2000小时（-40℃）IL变化量<0.2dB；

高热高湿：2000小时（湿度85%、温度85℃）IL变化量<0.2dB；

温度环循：500个（-40℃～70℃）IL变化量<0.5dB；

振动：20～2000Hz、三个方向；每个方向四个循环及每个循环四分钟；

浸水实验：IL变化量<0.2dB (168小时@43℃ ,PH=5.5±0.5)；

温度冲击：IL变化量<0.2 dB 10次（100℃至0℃）；

在线抗拉力测试：IL变化量<0.2 dB（20N）；

机械耐久性：IL变化量<0.2 dB（500次）；

跌落试验：IL变化量<0.2 dB（4米高水泥地面1米高度每个方向1次，共3次）。