1.4 超五类数字通信电缆

超五类4对非屏蔽数字通信电缆

产品名称：超五类4对非屏蔽数字通信电缆

产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。

产品特性：通过第三方认证，获得信产部电信设备进网证，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。

产品用途：用于综合布线网络ISDN、ATM155Mbps/622Mbps/1000Mbps、千兆以太网的水平布线或主干网布线。
订购信息：
产品编号	产品型号及规格	产品说明
DTT-C5-11048	HSYV-5E 4×2×0.5	UTP型，灰色305m/箱
DTT-C5-15046	HSYZ-5E 4×2×0.5	UTP型，低烟无卤阻燃，305m/箱