110跳线架

大唐电信跳线架是根据标准TIA/EIT568B，YD/T926.3-2009设计制造的，优于超五类/六类传输标准，安装于19"标准机架，结构紧凑，体积小巧，备有4对/5对110型连接块以及50对/100对的不同容量和有腿/无腿/机架式的不同安装形式以供选择，安装方便、连接迅速。适用于通信设备与主干电缆以及水平布线连接或设备与配线架间的连接。

110型跳线架

产品名称：110型跳线架

外壳材料采用聚碳酸酯。

IDC打线夹子为磷青铜材料，插拔插拔次数>250次。

适用于22-26AWG线缆端接。

标准T568A和T568B线序。

采用标准110专用工具将线依标示线位蓝、橙、绿、棕打入即可。

110型连接模块

产品名称：110型连接模块

外壳材料采用聚碳酸酯。

IDC打线夹子为磷青铜材料，插拔插拔次数>250次。

适用于22-26AWG线缆端接。

标准T568A和T568B线序。

4对和5对两种形式的连接块。

连接块上有彩色标记便于安装。

采用多线对打线工具，与跳线架配套使用。