RJ45配线架

大唐电信配线架是根据标准ISO/IEC11801，TIA/EIA568C，YD/T926.3-2009设计制造的，性能优于上述传输标准，安装于19"标准机架，结构紧凑，体积小巧，有多口型及屏蔽型、带理线器型等多种选择，RJ45的8根接触针全部镀金，其厚度为50u"(inch)，插拔寿命>1000次，IDC线卡镀镍，可接线径为0.45-0.6mm的铜线，可重复卡接>200次。应用于设备与水平线间的配线连接和集中点的互相端接。

三类50口配线架

产品名称：三类50口配线架

配置灵活方便并且带有理线功能。

标识清晰，90°卡接方式，稳定、快速的完成端接。

扣锁式端接确保导线全部端接并防止滑动。