六类非屏蔽配线架

产品名称：六类非屏蔽配线架

配置灵活方便并且带有理线功能。

标识清晰，90°卡接方式，稳定、快速的完成端接。

扣锁式端接确保导线全部端接并防止滑动。

模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。
六类屏蔽配线架

产品名称：六类屏蔽配线架

结构紧凑，全封闭屏蔽结构，防止电磁干扰。

标识清晰，90°卡接方式，稳定、快速的完成端接。

扣锁式端接确保导线全部端接并防止滑动。

模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。