超五类4对屏蔽型数字通信电缆

产品名称：超五类4对屏蔽型数字通信电缆

产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。

产品特性：传输性能满足并优于超五类标准。支持百兆以太网应用，最高传输频率100MHz。导体采用24AWG优质无氧铜线(99.99%)；铝箔屏蔽设计，具有全方位的抗电磁干扰性。线缆成轴包装，保护结构稳定。

产品用途：用于综合布线网络ISDN、ATM155Mbps/622Mbps/1000Mbps、千兆以太网的水平布线或主干网布线。