三类大对数非屏蔽室内数字通信电缆

产品名称：三类大对数非屏蔽室内数字通信电缆

产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。

产品特性：通过第三方认证，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；有10对、25对、50对、100对多种规格，全色谱彩色编码绝缘体；外护套为PVC绝缘材料符合UL CM防火标准；带卷轴包装。

产品用途：用于大楼综合布线主干网系统中语音信号或16Mbit/s低速率数据信号的传递。